PZ73TC 手动耐磨陶瓷刀型排渣闸阀

PZ73TC 手动耐磨陶瓷刀型排渣闸阀概述：

适用于电力，石油，化工，冶金，金矿粉，煤矿，矿沙，化学品污水处理，沉淀池，屠宰厂废水，气动输送管线，啤酒酿制等混合物及其它工业物料输送系统管道中作为进料，出料，排气的启闭装置。

·性能规范：

1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。

2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。

3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。

4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。

5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。

6.驱动方式：手动、气动和电动等。

·主要连接尺寸 ：

型号	PN	尺寸（mm）
DN	L	D	D0	≈H
CZ43TC	1.0MPa	50	90	160	180	285
65	90	180	180	298
80	90	195	220	315
100	90	215	220	365
125	90	245	230	400
150	100	280	280	475
200	100	335	360	540
250	110	390	360	630
300	120	440	400	780
350	130	500	400	885
1.6MPa	50	90	160	180	285
65	90	185	180	295
80	90	200	220	315
100	90	220	220	365
125	90	250	230	400
150	100	285	280	475
200	100	340	360	540
250	110	405	360	630
300	120	460	400	780
350	130	520	400	885
·工作原理：

手动耐磨陶瓷刀形排渣闸阀作为闸阀的一种，工作原理同闸阀有些相似，都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。

手动耐磨陶瓷刀形排渣闸阀的阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封